WINDSCHERM

windscherm gemonteerd op een borstwering

fabrikaat: IMS Nederland B.V./UNIQ Balustrades
type: UNIQ SB-OXS

- Vloerprofiel

aluminium extrusieprofiel (6063T66)

materiaal: brute (onbewerkt) / in kleur te anodiseren

oppervlaktebehandeling: geanodiseerd 20 Mu voorzien van RVS-look

 - Klemstrip

voorzien van borg/stelboutjes tbv volledige glasinklemming

aluminium extrusieprofiel (6063T66)

oppervlaktebehandeling: brute

 - Toebehoren

 eindkappen, hoekstukken, koppelstiften

 - Vulling

 Vrije hoogtes windscherm bij een maximale windlast, gerekend vanaf

 de bovenkant van de borstwering. Windgebied II onbebouwd

 Gehard gelaagd 4.4.pvb: 664 mm (tot gebouwhoogte 70 mtr)

 Gehard gelaagd 6.6.pvb: 994 mm (tot gebouwhoogte 52 mtr)

 Floatglas 8 mm: 664 mm (uitsluitend begane grond)

 Gehard glas 8 mm: 664 mm (gebouwhoogte tot 200 mtr)

 Floatglas 12 mm: 964mm (tot gebouwhoogte 7 mtr)

 Gehard glas 12 mm: 964 mm (gebouwhoogte tot 54 mtr)

 Breedte paneel (mm): ntb

- Toebehoren

pakkingen, glasblokjes

- Bevestigingsmiddelen

 beton: Fischer FBS II 8x100 50/35 US TX

 staal: bout/moer M 8 binnenzeskant

Een windscherm is geen doorvalbeveiliging en kan dus nooit

als balustrade worden toegepast